天长市中医院医用气体工程项目维保

询价文件

天长市中医院医用气体工程中的真空吸引系统、正压空气系统及口腔科压缩空气系统，已正常投入使用1年，现因工作需要，需对各系统主机及其系统附件部分（不含末端管路）进行保养。现就此询价文件进行公开询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

**一、项目基本情况**

项目名称：天长市中医院医用气体工程设备维保项目

最高限价金额：年维保2.3万元，3年维保限价为6.9万元(设备主机及系统附件部分)，报价人的报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

**二、报价人的资格要求**

1、必须为中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、有效的法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（复印件、盖单位公章）；

3、须持有具制冷设备、气动设备、机电设备、机械设备及配件销售、安装、维修和维护相关资质，且专业从事医疗设备维修保养年限不少于5年；

4、2023年1月1日以来提供同系列机型维保协议不少于3份；

5、项目涉及特种设备监管部门的告知或报备等所有事项由报价方全权负责，涉及费用报价方自行承担。

6、报价方自行查看现场，并将结果报至招标人，造成的错误损失与询价方无关。

7、报价方自行承担本项目相关的所有安全责任。

8、报价方应配合招标人工作安排，不得影响招标人正常工作秩序。

**三、维保内容及要求**

1、维保内容 见下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **配件名称** | **规格** | **单位**  |  **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 空气过滤器 | 阿特拉斯G22P | 个 | 4 |  |  | 正负压系统使用一年达到保养时间。（2台阿特拉斯空压机，3台15KW油循环泵，口腔科压缩空气系统） |
| 2 | 油过滤芯器 | 阿特拉斯G22P | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 油气分离器 | 阿特拉斯G22P | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 机油 | 阿特拉斯G22P | 桶 | 2 |  |  |
| 5 | 负压油过滤器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 真空泵机油 | 20L | 桶 | 6 |  |  |
| 7 | 空气过滤器 | 阿特拉斯SF8+ 8PLG | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 人工差旅费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |
| 最终优惠： |

1. 维保要求

2.1、每个维保年度到招标人（以下称招标人）设备现场至少 4 次，对系统机组施行预防性检测工作。（一般每季度巡回检查一次）。

2.2、当系统发生故障时，为快速恢复系统运行，中标单位售后服务人员应首先电话指导招标人进行应急维修处理；在经指导不能处理的情况下，中标单位应立即派出工程师8小时内到达设备现场，不限次数。

2.3、中标单位应有足够的零配件满足招标人维修应急之需，招标人急需购置地配件必须保证在8小时内满足供应。

2.4、中标单位按各系统更换耗材明细表要求，耗材按年一次性提供，分次按要求及时更换。

2.5、中标单位负责协助招标人建立完整的售后服务维修记录档案，以备随时查阅。

2.6、中标单位负责招标人各设备值班人员的设备日常管理、维护技术的培训工作。

2.7、对于大型设备（如电机等）的维修，招标人采取地方市场维修时，中标单位必须保证有专业人员进行现场维修指导。

2.8、因系统故障维修需更换零配件，无论招标人是否委托中标单位购买，中标单位必须无条件进行更换，并不收取任何费用。

**四、付款方式**

1、年维保费均实行于当年维保结束前1个月，以正规发票一次性支付。同时，在收到维保款后1个月内，按附表提供下年度维保耗材。

2、因系统故障维修委托中标单位购买的零配件费用，由中标单位提供发票于当次故障处理完毕后一周内支付当次维修零配件本身的费用。

**五、维保时间**

本次维保时间暂定3年。合同每年签订1次，年度维保经招标人考核合格后方可签订下一年度合同。

**六、报价说明**

1、本次维保费用涵盖工程师维保时的人工费、车旅费、住宿费、设备维修保养费及耗材的运输费、保险费等所有费用，不包括设备故障所需更换配件费用。

2、常用维修配件自行列表报价，且3年内不再变动，供评审时综合考量。

3、维保过程中，招标人仅承担：

⑴、招标人值班人员需按每周一次过滤网清洗和散热器清洁，以保持设备良好的运行环境。

⑵各系统机房为设备重地，招标人不得允许任何第三方或闲杂人员进入制氧机房重地，以免引起不必要纠纷和安全隐患。

**七、投标报价**

1、技术标部分

⑴、企业资格

⑵、同系列机型维保合同原件及联系人、联系方式；

2、商务标部分（请单独密封装订并加盖企业公章）

⑴、年维保价格

⑵、常用维修配件价格（自行列表，不得少于5个品种，供评审时综合考量）；

**八、评标方式**

截止日期后询价方适时组织相关人员进行评审，技术标合格后再评定商务报价，拟定最低价入围。

**九、变更交易方式**

1、到投标截止时间后提交投标文件的投标人不足三家，经审查实质性响应招标文件的投标人只有2家，或在评标过程中经评审实质性响应投标文件的投标人只有2家的情况，招标人可现场转为竞争性谈判。

2、到投标截止时间后提交投标文件的投标人不足三家，经审查实质性响应招标文件的投标人只有1家，或在评标过程中经评审实质性响应谁只有1家的情况，招标人可现场转为单一来源。

上述文件，请各企业认真领会，并将投标函于2025年06月21日前快递至天长市中医院总务科，如有疑问，书面传真0550-7021777，联系人刘荣义13955092279、金方有13855017722，要求密封投递报价函，报价函表面需注明联系人及联系号码，逾期不再接收并作废文件处理。

 天长市中医院

 2025-06-12